阜阳民用航空中心航管楼塔台顶部围栏、桥架安装及钢构除锈项目

阜阳民用航空中心航管楼塔台顶部围栏、桥架安装及钢构除锈项目已具备询价条件，现进行公开询价，欢迎具备条件的投标人参加投标。

****一、项目名称及内容****

1、项目编号：

2、项目名称：阜阳民用航空中心航管楼塔台顶部围栏、桥架安装及钢构除锈项目

3、采 购 人：阜阳民用航空中心

4、资金来源：自筹

5、项目预算：2.718万元

6、最高限价：2.718万元

****二、投标供应商资格****

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标供人：

(1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

(2）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

4、须具备独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的履约能力。

5、具有机场项目施工经验的。

****三、招标需求****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 桥架 | 200\*100\*3 | 47 | 米 | 国标304不锈钢折弯接头处氩弧焊焊接，在用密封胶做密封处理。室内膨胀丝上墙固定，室外抬高离地面2cm结构胶固定。 |
| 2 | 围栏 | 60\*2圆管 | 32 | 米 | 国标围栏现场焊接，高度为0.8米，站管间距0.8米。焊接处无明显孔洞，焊接完成后焊接点刷银色防锈漆。底部连接点做防水处理。 |
| 3 | 打孔 | 220\*110 | 4 | 个 | 110水钻并列打3个孔，桥架安装完成后。与楼板层连接处做砂灰处理，后再做防水。 |
| 4 | 防水 | 0.4SPS | 5.8 | 平方 | 国标热熔SBS卷材，做围栏底部和桥架与楼层连接处防水处理。 |
| 5 | 除锈 |  | 1 | 项 | 国标材料对以前老焊点、铁管表面先做除锈处理，表面无明显锈迹后喷涂银色油性除锈漆。 |
| 6 | 材料上楼 |  | 1 | 项 | 镀锌圆管搬运及上楼，桥架搬运及上楼。拆除围栏搬运。 |
| 7 | 垃圾清运 |  | 1 | 项 | 所有本项目产生的垃圾清运。 |
| 8 | 桥架安装 |  | 47 | 米 | 桥架的安装，焊接。 |

****四、投标时间、地点、及条件****

1、请有意向的投标人于2022年1月21日15：30时前将密封好的投标材料送至阜阳民用航空中心通信站，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人拒绝接收。

投标地点：阜阳机场院内办公楼      联 系 人：游超

联系电话：19165879006

2、报名企业需提交资料为企业营业执照、组织机构代码、税务登记证（三证合一的只需提供营业执照）、企业法定代表人身份证明和无不良记录证明。非法定代表人投标时，投标人须持有投标企业委托书，以上提供的资料都包括原件或复印件，复印件须加盖单位公章。

****五、评标方法及废标****

1、本次询价活动将采用有效低价方法评审。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交服务商，并将结果通知所有被询价的未成交的服务商。如果有效最低报价出现两家或两家以上相同者，且均通过询价小组评审，则以质优与服务优的优先，如质优与服务相同则采取随机摇号方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

 1）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

2）因重大变故，采购任务取消的；

3）实质性满足询价文件的供应商不足三家的。

3、在询价过程中，出现下列情形之一的，供应商的报价文件无效：

 1）供应商对同一询价项目递交两份或多份内容不同的报价文件，或对同一询价项目有两个或多个报价，且未声明哪一份有效的；

2）询价过程中，供应商报价明显低于成本价的，询价小组经评审后一致认定报价不合理的，可以认定其报价无效。

4、未尽事宜按《阜阳民用航空中心采购、招标实施细则》办理。

****六、开标时间及地点****

1、开标时间：2022年 1月22日15：30时

2、开标地点：阜阳民用航空中心会议室特种车库二楼会议室

****七、本次招标公告解释权归阜阳民用航空中心；****

****八、询价监督****

有关本次询价任何违规违法行为可以向以下部门举报：

监督人：阜阳民用航空中心信息科

联系人：骆高峰

联系电话：0558-2105058